Załącznik **Nr 2** do postępowania **xx/TR/2018** dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci od punktu „X” (dawniej od trójnika T4/10) oraz przyłącza do budynku II LO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **JM** | **ILOŚĆ** | **KOD** |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 114/200 dł. 12mb | szt. | 26 | R-100/200 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem 88/160 dł. 12mb | szt. | 18 | R-80/160 |
| 3 | Rura preizolowana prosta z alarmem 48/110 dł. 12mb | szt. | 3 | R-40/110 |
| 4 | Złącze termokurczliwe 114/200 | szt. | 53 | NTU-100/200 |
| 5 | Złącze termokurczliwe 88/160 | szt. | 42 | NTU-80/160 |
| 6 | Złącze termokurczliwe 48/110 | szt. | 12 | NTU-40/110 |
| 7 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 114/200 900 | szt. | 8 | K-100/90 |
| 8 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 88/160 900 | szt. | 12 | K-80/90 |
| 9 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 48/110 900 | szt. | 4 | K-40/90 |
| 10 | Trójnik wznośny z alarmem  114/200/60/125 / 114/200 | szt. | 2 | TW-100/50/100 |
| 11 | Trójnik wznośny z alarmem  114/200 /42/110 /114/200 | szt. | 2 | TW-100/40/100 |
| 12 | Trójnik wznośny z alarmem  88/160 /76/140 / 114/200 | szt. | 2 | TW-80/65/100 |
| 13 | Zawór odwadniający 114/200 | szt. | 2 | ZO-100 |
| 14 | Zwężka  88/160/48/110 | szt. | 2 | Z-80/40 |
| 15 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 48/110 | szt. | 2 | E-110 |
| 16 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 4 | P-110 |
| 17 | Złączki alarmowe | szt. | 250 |  |
| 18 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 64 |  |
| 19 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 125 x 40 | szt. | 6 |  |
| 20 | Taśma ostrzegawcza | m | 700 | T-150 |