**Załącznik nr 1**

**Zestawienie materiałów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | KOD |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 76/140 dł. 12 mb | szt. | 17 | R-65/140 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem  42/110 dł. 6 mb | szt. | 10 | R-32/110 |
| 3 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m 76/140 900 | szt. | 10 | K-65/90 |
| 4 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m 76/140 600 | szt. | 4 | K-65/60 |
| 5 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m 42/110 900 | szt. | 6 | K-32/90 |
| 6 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m 42/110 600 | szt. | 6 | K-32/60 |
| 7 | Kolano z alarmem długość ramion 1 m 42/110 300 | szt. | 2 | K-32/30 |
| 8 | Trójnik wznośny 114/200 / 76/140/ 114/200 | szt. | 2 | TW-100/65 |
| 9 | Trójnik równoległy 76/140 / 42/110/ 76/140 | szt. | 2 | TR-65/32 |
| 10 | Trójnik równoległy 88/160 / 42/110/ 88/160 | szt. | 2 | TR-80/32 |
| 11 | Zawór odpowietrzający 76/140 | szt. | 2 | ZD-65 |
| 12 | Zawór odpowietrzający 42/110 | szt. | 2 | ZD-32 |
| 13 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy  76/140 | szt. | 2 | E-125 |
| 14 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy  42/110 | szt. | 4 | E-110 |
| 15 | Pierścień gumowy Dzp=140 | szt. | 2 | P-140 |
| 16 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 4 | P-110 |
| 17 | Złącze termokurczliwe , sieciowane radiacyjnie 114/200 | szt. | 4 | NT-100/200 |
| 18 | Złącze termokurczliwe , sieciowane radiacyjnie 88/160 | szt. | 4 | NT-88/160 |
| 19 | Złącze termokurczliwe , sieciowane radiacyjnie 76/140 | szt. | 44 | NT-65/140 |
| 20 | Złącze termokurczliwe , sieciowane radiacyjnie 42/110 | szt. | 32 | NT-32/110 |
| 21 | Złączki alarmowe | szt. | 260 |  |
| 22 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 20 |  |
| 23 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 125 x 40 | szt. | 31 |  |
| 24 | Taśma ostrzegawcza | m | 450 | T-150 |
| 25 | Zawór kulowy z końcówkami do spawania DN 32, 150oC, 1,6 MPa | szt. | 6 |  |
| 26 | Zawór kulowy z końcówkami do spawania DN 20, 150oC, 1,6 MPa | szt. | 2 |  |
| 27 | Zawór kulowy z końcówkami do spawania DN 15, 150oC, 1,6 MPa | szt. | 4 |  |
| 28 | Puszka hermetyczna PCE typ T160 | szt. | 3 |  |
| 29 | Szybkozłączka Wago 222-413 - 3x2,5 | szt. | 6 |  |
| 30 | Kabel YDYżo 3 x 1,5 mm2 | mb | 12 |  |