Załącznik **Nr 3** do postępowania **xx/TR/2018** dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Wodnej 5-7 (Szkoła Podstawowa nr 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **JM** | **ILOŚĆ** | **KOD** |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 60/125 dł. 12mb | szt. | 9 | R-50/125 |
| 2 | Złącze termokurczliwe 60/125 | szt. | 30 | NTU-50/125 |
| 3 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 60/125 900 | szt. | 6 | K-50/90 |
| 4 | Kolano z alarmem długość ramion 0,6m 60/125 900 | szt. | 2 | K-50/90 |
| 5 | Trójnik równoległy  60/125/ 42/110/ 60/125 | szt. | 2 | TR-50/25 |
| 6 | Zawór kul. odcinający z zaworem odpowietrzającym  60/125 | szt. | 2 | ZKD-50 |
| 7 | Pierścień gumowy Dzp=125 | szt. | 2 | P-125 |
| 8 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy  60/125 | szt. | 2 | E-125 |
| 9 | Złączki alarmowe | szt. | 80 |  |
| 10 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 9 |  |
| 11 | Taśma ostrzegawcza | m | 120 | T-150 |