Załącznik **Nr 4** do postępowania **xx/TR/2018** dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci od T5/5 do ul. Mieszka I (kolano Z5/5/11) i przyłącza do budynku sali gimnastycznej II LO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT** | **JM** | **ILOŚĆ** | **KOD** |
| 1 | Rura preizolowana prosta z alarmem 76/140 dł. 12mb | szt. | 14 | R-65/140 |
| 2 | Rura preizolowana prosta z alarmem 42/110 dł. 6mb | szt. | 1 | R-32/110 |
| 3 | Złącze termokurczliwe 76/140 | szt. | 70 | NTU-65/140 |
| 4 | Złącze termokurczliwe 42/110 | szt. | 2 | NTU-32/110 |
| 5 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 76/140 900 | szt. | 10 | K-65/90 |
| 6 | Kolano z alarmem długość ramion 0,6m 76/140 900 | szt. | 4 | K-65/90 |
| 7 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 76/140 750 | szt. | 2 | K-65/75 |
| 8 | Kolano z alarmem długość ramion 1m 76/140 300 | szt. | 2 | K-65/30 |
| 9 | Kolano z alarmem długość ramion 0,6m 76/140 150 | szt. | 4 | K-65/15 |
| 10 | Trójnik wznośny 76/140 /42/110/76/140 | szt. | 2 | T-65/32 |
| 11 | Zawór kul. odcinający76/140 | szt. | 2 | ZK-65 |
| 12 | Zawór odpowietrzający76/140 | szt. | 2 | ZD-65 |
| 13 | Zawór odwadniający76/140 | szt. | 2 | ZO-65 |
| 14 | Pierścień gumowy Dzp=110 | szt. | 4 | P-110 |
| 15 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy 42/110 | szt. | 2 | E-110 |
| 16 | Złączki alarmowe | szt. | 165 |  |
| 17 | Poduszka kompensacyjna 1000 x 250 x 40 | szt. | 25 |  |
| 18 | Taśma ostrzegawcza | m | 220 | T-150 |